Для установки  выполнить файл setup40_411.exe, затем следовать указаниям и установить в новую или старую папку.
40 это значит, что 40 тыс. КЭ, 411 это номер обновления (11 обновлений по 04 версии)
Если установить в старую папку, то рабочие файлы не будут удалены.
Следует иметь в виду, что при первом запуске программы, возможны задержки в работе, так как 
антивирусная программа на вашем ПК может тормозить выполнение программы, так как идет
проверка на наличие вирусов.
Поэтому надо дождаться завершения программы (до 2-5 минут), закрыть ее, затем заново открыть,
после этого проблем не должно возникать.
При необходимости надо сделать новые ярлыки для запуска приложений.
Например, если у вас был ярлык Temper6_14_03.exe, то создайте ярлык Temper6_14_04.exe.
Старый ярлык и программу пока не удаляйте.
В папке Control_Summ приведены размеры и даты создания файлов, они должны совпадать с файлами на вашем ПК.
Для получения своих контрольных сумм выполните в каждой из трех папок пакетный файл cur_path.bat.

____________________________________________________________________

В обновлении Modeler6_14_04, по сравнению с 6_14_02 сделано:
1. Появилась возможность создания многосвязной области (областей с дырками и островами).
2. Автоматически выбирается шаг мыши и сетки, при переходе на новую подконструкцию.
3. Появилась возможность выделения точек для их смещения.
4. Появилась кнопка для поворота выбранных объектов на 90 град.
5. Появилась кнопка для зеркального отображения выбранных объектов.
6. Появилась возможность отправки расчета на сервер из программы, без установления службы Stunnel.
7. Появилась возможность автоматической загрузки результатов расчетов с сервера
8. В Modeler6_14_04 появилась возможность использования неортогональных элементов.
9. В Modeler6_14_04 появилась возможность автоматической сборки всех подконструкций.

Если вы отправляете на сервер и получаете с сервера информацию вручную, что я вам настоятельно
вначале рекомендую, ТО ДАЛЬШЕ МОЖЕТЕ НЕ ЧИТАТЬ, так там раз там идет вопрос об автоматическом 
отправлении и получении почты, что совершенно не обязательно.
По умолчанию настройки установлены для почты  mail.ru, Сервер входящей почты (IMAP-сервер) :
IMAP.mail.ru для всех доменов (mail.ru, list.ru, bk.ru и inbox.ru).
Сервер исходящей почты (SMTP-сервер) :
smtp.mail.ru для всех доменов (mail.ru, list.ru, bk.ru и inbox.ru).
Если ваш ящик находится например на gmail.com, yandex.ru или другом, то необходимо внести изменения в 
файл  Temper6_14_03.INI, это обычный текстовый файл, его можно редактировать БЛОКНОТОМ.
В него необходимо будет внести изменения в SMTP, PORTSMTP, IMAP, PORTIMAP эти параметры уточните
у своего системного администратора, либо пишите нам. Изменение файла Temper6_14_04.INI необходимо выполнять
при закрытой программе, иначе, после выхода из программы в ней восстановятся старые значения.







